ММ - Архив - Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации

[ Титул | Новости сайта | Карта сайта | Источники | Фотоальбом | Гостевая книга | Почтовый ящик ]

[ назад | назад | источники | вниз ]
АРХИВ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
метрополитенов Российской Федерации

[ Сооружения и устройства эскалаторного хозяйства | содержание | Осмотр сооружений и устройств и их ремонт ]
ГЛАВА 9
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
9.1. Инженерно-техническое оборудование и устройства должны обеспечивать:
* вентиляцию тоннелей, станций, кассовых залов, служебных помещений и коридоров между станциями, поддерживая при этом необходимые параметры воздуха в соответствии с установленными нормами;
* реверсирование установок тоннельно вентиляции для изменения направления потоков воздуха;
* откачку грунтовых, атмосферных и производственных сточных вод от искусственных сооружений в городскую водосточную сеть;
* удаление фекальной жидкости из санузлов в городскую канализационную сеть;
* бесперебойное обеспечение станций и тоннелей водой;
* отопление вестибюлей, служебных помещений и горячее водоснабжение станций.
9.2. Системы тоннельной вентиляции, водоотливные и канализационные станционные насосные установки, воздушно-тепловые завесы, водозаборные кважины, магистральные сети водопровода должны быть оборудованы устройствами автоматики, дистанционной сигнализацией и управлением из помещения дежурного по станции и телеуправлением диспетчерского пункта.
Порядок и график работы систем тоннельной вентиляции утверждает Управление метрополитена. В исключительных случаях временное изменение режима их работы допускается по требованию поездного диспетчера или диспетчера электромеханической службы.
9.3. Каждая основная водоотливная насосная установка должна иметь не менее трех насосов, транзитная и местная - не менее двух насосов.
Каждый насос должен быть рассчитан на полный дебит воды.
Канализационные насосные установки должны иметь два горизонтальных насоса (рабочий и резервный) и приемный резервуар с люком.
Включение и отключение насосов должно быть автоматическое в зависимости от уровня воды в водосборниках или жидкости в резервуарах.
Все водоотливные и канализационные насосные установки должны быть оборудованы оповестительной сигнализацией аварийного уровня воды или жидкости.
9.4. Высший уровень воды в водосборнике должен быть на 100 мм ниже сливной трубы или лотка, а низший на 200 мм выше фланца всасывающей сетки
9.5. Водопроводные сети должны иметь необходимое количество пожарных и водоразборных кранов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ
9.6. Помещения электромеханического хозяйства, расположенные в притоннельных выработках на расстоянии более 60 м от торца пассажирской платформы, должны иметь у входа служебные мостики.
Киоски вентиляционных шахт должны быть оборудованы охранной сигнализацией дверей и иметь порожки высотой 200 мм, а у входа служебные мостики, оборудованные средствами связи.
9.7. Все задвижки и вентили должны быть окрашены в соответствующие цвета:
* водопроводных сетей, водоотливных и канализационных установок на станциях - в красный цвет;
* водопроводных сетей и канализации в тоннелях - в черный цвет;
* отопительной сети - в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.
Все задвижки на магистралях водоснабжения должны быть пронумерованы.
9.8. Запрещается спуск в водоотливную сеть мусора, кислот и горюче-смазочных материалов.
9.9. Дистанции, диспетчерский пункт в аварийные формирования электромеханической службы должны иметь схемы наружных и внутренних коммуникаций инженерно-технического оборудования и устройств.
В эти документы должны своевременно вноситься все изменения.
Схема станционного водопровода с указанием расположения задвижек на магистралях должна быть в помещениях дежурного по станции.
9.10. Работники других служб, назначаемые для обслуживания инженерно-технических устройств электромеханической службы, должны быть обучены порядку обслуживания этих устройств, и знания их должны быть проверены.
Начальник дистанции электромеханической службы выделяет соответствующих лиц, которые должны обучать работников других служб, назначаемых для обслуживания инженерно-технических устройств, и систематически проверять их знания и умение обслуживать эти устройства.

[ Сооружения и устройства эскалаторного хозяйства | содержание | Осмотр сооружений и устройств и их ремонт ]

[ назад | назад | источники | наверх ]

Copyright by Russos. (c)1999-2001