ММ - Архив - Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации

[ Титул | Новости сайта | Карта сайта | Источники | Фотоальбом | Гостевая книга | Почтовый ящик ]

[ назад | назад | источники | вниз ]
АРХИВ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
метрополитенов Российской Федерации

[ содержание | содержание | Введение ]
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
Путь
Станция. Комплекс сооружений и устройств с путевым или без путевого развития, позволяющий производить операции по приему, отправлению поездов и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах - производство маневровой работы.
Станции закрытого типа. Станция, пассажирский зал которой отделен от путевых тоннелей стенами с автоматическими дверями.
Перегон. Часть линии метрополитена, расположенная между смежными станциями.
Маршрут. Пути со стрелками, установленными и запертыми в направлении предполагаемого следования поезда, маневрового состава или локомотива.
Стрелочный перевод. Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Стрелочный перевод состоит из стрелки, крестовины и соединительных путей между ними.
Стрелка. Часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма.
Стрелка нецентрализованная. Стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма.
Стрелка централизованная. Стрелка, остряки которой переводятся устройствами, управляемыми с поста централизации.
Главный путь. Путь перегона, а также путь станции, являющийся непосредственным продолжением пути прилегающего перегона.
Станционные пути. Пути в границах станции - главные, приемоотправочные для оборота и отстоя или для отстоя электроподвижного состава, парковые и прочие пути.
Деповские пути. Пути в здании электродепо и их продолжение до светофоров, ограждающих парковые пути.
Парковые пути. Пути, примыкающие к деповским путям.
Прочие пути. Станционные пути, использование которых определяется производимыми на них операциями при маневрах или хозяйственным назначением. Расположены, как правило, на территории, прилегающей к электродепо.
Пути специального назначения. Предохранительные тупиковые пути и соединительные ветви.
Предохранительный тупиковый путь. Тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.
Охранная стрелка. Стрелка, расположенная на другом пути и устанавливаемая при приготовлении маршрута в положение, исключающее возможность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.
Путевые знаки. Постоянные знаки, указывающие план, профиль, протяженность и границы участков пути.
Уклон. Элемент продольного профиля пути, имеющий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущегося от низшей точки к высшей, называется подъемом, а движущегося обратно - спуском.
Габарит приближения строений. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава и оборудования, не должны заходить никакие части станционных сооружений и строительных конструкций, кроме упоров тоннельных металлоконструкций, с учетом нормируемых допусков на их изготовление и монтаж.
Габарит приближения оборудования. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части видов оборудования и устройств за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с соответ-ствующими частями подвижного состава (скоба путевого автостопа, контактный рельс и др.).
Контактная сеть. Контактные рельсы, кабели и оборудование, обеспечивающие передачу электрической энергии от тяговых и совмещенных тягово-понизительных подстанций к токоприемникам электроподвижного состава.
Концевой отвод контактного рельса. Часть контактного рельса, имеющая уклон и обеспечивающая плавный вход и выход башмаков токоприемников.
Руководитель работ. Ответственное должностное лицо, на которое возложено руководство работами на эксплуатируемых путях, сооружениях и устройствах.
Подвижной состав
Локомотивная бригада. Машинист и помощник машиниста.
Подвижной состав. Вагоны, локомотивы и специальные подвижные единицы.
Поезд. Состав, сформированный из вагонов, локомотив с прицепом или без прицепа, имеющий установленные сигналы, присвоенный номер и обслуживаемый машинистом (локомотивной бригадой).
Маневровый состав. Группа вагонов, сцепленных между собой и переставляемых с одного пути на другой.
Электроподвижной состав. Вагоны, из которых формируются электропоезда.
Локомотивы. Электровозы, тепловозы, мотовозы, дрезины.
Специальный подвижной состав. Несъемные подвижные единицы: платформы, зумпфовые или промывочные агрегаты, снегоочистительные машины и др.
Съемные подвижные единицы. Подвижные единицы, которые могут быть сняты с пути вручную обслуживающими их работниками (путеизмерительные, дефектоскопные, инструментальные тележки и др.).
Габарит подвижного состава. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутри которого должен помешаться подвижной состав (с учетом максимальных нормируемых допусков и износов, а также бокового наклонения на рессорах), установленный на прямом горизонтальном пути и в кривой расчетного радиуса как в ненагруженном, так и в нагруженном состоянии.
Габарит погрузки. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.
Торможение служебное. Пневматическое торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте.
Торможение экстренное. Торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, достигаемое путем экстренной разрядки тормозной магистрали и дающее минимальный тормозной путь.
Тормозной путь. Расстояние, проходимое поездом за время от момента перевода ручки крана машиниста, стопкрана в тормозное положение или рукоятки главного вала контроллера машиниста в положение "Тормоз-2" до полной остановки.
Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (служебное, полное служебное, экстренное и электрическое).
Ведение поезда с особой бдительностью. Постоянное повышенное внимание машиниста (локомотивной бригады) к условиям следования поезда, возможным дальнейшим изменениям обстановки, готовность в любой момент выявить угрозу безопасному следованию и принять меры к остановке поезда.
СЦБ
Путевая автоматическая блокировка (автоблокировка). Система устройств, регулирующая движение поездов и их ограждение на перегонах и станциях без путевого развития. При автоблокировке разрешением на занятие поездом участка служит разрешающее показание светофора, а смена сигналов светофора происходит автоматически от воздействия поезда на ограждаемый им участок пути.
Блок-участок автоблокировки. Участок пути между двумя светофорами (проходными, входным, выходным).
Раздельный пункт. Пункт, разделяющий линию метрополитена на перегоны или блок-участки.
Защитный участок за светофором. Расстояние от скобы путевого автостопа данного светофора до конца участка пути, ограждаемого предшествующим светофором.
Подход к станции. Расстояние от торца пассажирской платформы до наиболее удаленного светофора, ограждающего участок пути в начале этой платформы.
Инерционный автостоп. Скоба автостопа с противовесом, установленная свободно на оси. Срабатывание срывного клапана автостопа на вагоне происходит при превышении скорости поезда, на которую отрегулирована скоба автостопа при помощи противовеса.
Дублирующий автостоп. Второй путевой автостоп, установленный перед маневровым светофором на пути для оборота составов.
Электрическая централизация стрелок и сигналов. Система устройств для управления при помощи электрической энергии стрелками и сигналами станции с одного пункта, обеспечивающая взаимное замыкание стрелок и сигналов.
Пост централизации. Пост на станции, в котором сосредоточено управление централизованными стрелками и сигналами.
Сигнал. Условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ.
Сигнальный знак. Условный видимый знак, при помощи которого дается приказ или указание определенной категории работников.
К сигнальным знакам относятся предельные столбики или рейки, знаки границ станций, скорости движения, отключения или включения тяговых двигателей, торможения и др.
Резервный светофор. Светофор, установленный на правосторонней кривой малого радиуса с правой стороны пути в створе с основным светофором. Сигнальные огни резервного светофора включаются при погасании сигнальных огней основного светофора.
Автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС). Система устройств, обеспечивающая передачу сигнальных показаний в кабину управления поездом, непрерывный контроль свободности пути и скорости движения поезда, автоматическое снижение скорости при ее превышении.
Блок-участок АЛС-АРС. Участок пути, расположенный за рельсовой цепью, длиной не менее расчетного тормозного пути при торможении от устройств АЛС-АРС со скорости, допускаемой устюйствами АЛС-АРС на данной рельсовой цепи. Границами блок-участка АЛС-АРС являются изолирующие стыки (начало-конец) соответствующих рельсовых цепей.
Дублирующее устройство АЛС-АРС. Устройство работающее параллельно основному устройству АЛС-АРС и выполняющее аналогичные функции.
Резервное устройство АЛС-АРС. Устройство автоматически включающееся при отключении машинистом основного устройства АЛС-АРС (например, устройство ограничения скорости).

[ содержание | содержание | Введение ]

[ назад | назад | источники | наверх ]

Copyright by Russos. (c)1999-2001