ММ - архив - книга "25 ЛЕТ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА имени В.И.ЛЕНИНА"

[ Титул | Новости сайта | Карта сайта | Источники | Фотоальбом | Гостевая книга | Почтовый ящик ]

[ назад | назад | источники | вниз ]
АРХИВ

25 ЛЕТ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА имени В.И.ЛЕНИНА
управление метрополитена
1960 год

[ 10. Депо | содержание | 12. Промпредприятия ]
11. Моторельсовый транспорт
Моторельсовый транспорт предназначен для обслуживания хозяйственных поездов метрополитена. В настоящее время на линию ежедневно выдается около сорока таких поездов для производства в ночное время необходимых работ по текущему содержанию и капитальному ремонту сооружений и оборудования.
Моторельсовый транспорт закреплен за дистанциями пути и тоннельных сооружений. Для этого на каждой дистанции, кроме площадки Красная Пресня, имеется соответствующие мотодепо. Локомотивный парк состоит из мотовозов серии М3/2, МК 2/15 и дрезин АГМ, 4А и АС. В настоящее время мотовозы этих типов сняты с производства. Учитывая так же, что они обладают недостаточной силой тяги и скоростью и задымляют тоннель - поставлен вопрос о замене их аккумуляторными электровозами, которые силами метрополитена будут изготовлены на базе вагонов В4. В 1960 г. должен быть построен первый такой электровоз.
Общее количество подвижных единиц моторельсового транспорта приведено в таблице 10.
Таблица 10
Подвижные единицы моторельсового транспорта

Наименование | Количество
Мотовозы МК 2/15 | 15
Мотовозы М 3/2 | 14
ДММ | 1
Автодрезины АГМ | 8
Автодрезины Уа | 10
Автодрезины АС | 1
Автодрезины ТД-5 | 2
Спец.агрегаты /промывочные, битумные, сварочные, зумпфовые, компрессора и др./ | 32

[ 10. Депо | содержание | 12. Промпредприятия ]

[ назад | назад | источники | наверх ]

Copyright by Russos. (c)1999-2001